172.16.0.0/16 (chia 7 subnet) (2^4) => 4 bit cho net => 12 bit cho host

Netmask: 255.255.240.0,

Bắt đầu

Sn1: 172.16.16.0

Sn2: 172.16.32.0

Sn3: 172.16.48.0

Sn4: 172.16.64.0

Sn5: 172.16.80.0

Sn6: 172.16.96.0

Sn7: 172.16.112.0