Cấu hình liên định tuyến

**4. Redistribute giữa các mạng**  
**\*Trên Router R2:**  
R2(config)#router rip  
R2(config-router)#redistribute eigrp 10 metric 1  
R2(config-router)#exit  
  
R2(config)#router eigrp 10  
R2(config-router)#redistribute rip metric 1000000 10 255 1 1500  
R2(config-router)#end  
R2#   
  
  
**\*Trên Router R3:**  
R3(config)#router eigrp 10  
R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1000000 10 255 1 1500  
R3(config-router)#exit  
  
R3(config)#router ospf 1  
R3(config-router)#redistribute eigrp 10 metric 1 subnets  
R3(config-router)#end   
  
  
Read more: <http://4vn.eu/forum/showthread.php?20029-Lab-dinh-tuyen-qua-lai-giua-Ospf-RipV2-va-EIGRP#ixzz4hUwh5KS2>