Cấu hình thông trong GNS3

Cấu hình static route

* R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1

Cấu hình DNS cho router

* R1(config)# ip domain-lookup
* R1(config)# ip name-server 8.8.8.8

Nat inside và outside cho mạng.