Cầu hình Eigrp 234

Router R1  
hostname R1  
!  
enable mật khẩu cisco  
!  
ip subnet-zero  
no ip domain-lookup  
!  
interface Loopback0  
ip address 199.100.4.1 255.255.255.0  
!  
interface Loopback1  
ip address 199.100.5.1 255.255.255.0  
!  
interface Loopback2  
ip address 199.100.6.1 255.255.255.0  
!  
interface Ethernet0  
ip address 131.108.1.1 255.255.255.128  
!  
interface Serial0  
ip address 199.100.3.1 255.255.255.0  
clock rate 64000  
!  
router eigrp 234  
network 131.108.0.0  
network 199.100.3.0  
network 199.100.4.0  
network 199.100.5.0  
network 199.100.6.0  
no auto-summary  
!  
end  
Router R2  
hostname R2  
!  
enable mật khẩu cisco  
!  
ip subnet-zero  
no ip domain-lookup  
!  
interface Loopback0  
ip address 199.100.7.1 255.255.255.0  
!  
interface Loopback1  
ip address 199.100.8.1 255.255.255.0  
!  
interface Loopback2  
ip address 199.100.9.1 255.255.255.0  
!  
interface Ethernet0  
ip address 131.108.1.129 255.255.255.128  
!  
interface Serial0  
ip address 199.100.3.2 255.255.255.0  
!  
router eigrp 234  
network 131.108.0.0  
network 199.100.3.0  
network 199.100.7.0  
network 199.100.8.0  
network 199.100.9.0  
no auto-summary  
!  
end