2. Cấu hình DHCP Server.

R1(config)#ip dhcp pool BKNP

R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

R1(dhcp-config)#dns-server 208.67.222.222

R1(dhcp-config)#exit

R1(config)#

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

ipconfig /release

ipconfig /renew

break cmd:

ctrl + shift + 6